УТВЕРЖДЕНО

решением Думы Поддорского

муниципального района

Новгородской области

от 27.12.2012 № 550

(в редакции от 28.08.2014 № 658,

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. № \_\_)

**СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ**

**ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ**

# 1. Общие положения

На основании части 10 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, В связи с тем, что схемы территориального планирования Российской Федерации, схема территориального планирования Новгородской области предусматривают размещение линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, срок, на который утверждена Схема территориального планирования Поддорского муниципального района (далее – Схема), составляет 20 лет, со следующими сроками реализации:

первая очередь до 2029 года;

расчетный срок до 2039 года.

На территории Поддорского муниципального района отсутствуют межселенные территории.

# 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Характеристика объекта[[1]](#footnote-2) | Местоположение объекта (поселение, населенный пункт) | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий[[2]](#footnote-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электро- и газоснабжения поселений | | | | | | |
|  | Межпоселковый газопровод | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей существующей и планируемой жилой, общественно-деловой и производственной застройки | Расчетный срок  Протяженность около 20,0 км | Поддорское сельское поселение, Белебелковское сельское поселение  Селеевское сельское поселение | Охранная зона, по 3 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 м |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов, объекты транспортной инфраструктуры | | | | | | |
|  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального районаV категории | Объект транспортной инфраструктуры | Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов | Первая очередь  Капитальный ремонт  Протяженность около 50,0 км | Поддорское сельское поселение, Белебелковское сельское поселение  Селеевское сельское поселение | Придорожная полоса, 25 м |
| Объекты физической культуры и массового спорта | | | | | | |
|  | Спортивный комплекс с плавательным бассейном | Объект физической культуры и массового спорта | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | Расчетный срок  На 64 посещения в смену | Поддорское сельское поселение, Белебелковское сельское поселение  Селеевское сельское поселение | - |
| Объекты в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | | | | | | |
|  | Полигон твердых коммунальных отходов | Объект в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов | Обеспечение деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов | Первая очередь  Размещение, обезвреживание, захоронение токсичных отходов производства и потребления 3 - 4 классов опасности  Вместимость площадки с учетом срока эксплуатации 25 лет составляет 500 тыс.м3 отходов в уплотненном состоянии  Площадь 40,0га | Поддорское сельское поселение  межрайонный полигон твердых бытовых отходов (урочище Волковая, площадь участка 40,0 га) | Санитарно-защитная зона, 500 м |

# 3. Параметры функциональных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов), а также сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

На территории Поддорского муниципального района отсутствуют межселенные территории.

1. Протяжённость и местоположение объекта местного значения муниципального района уточняется при выполнении проекта планировки территории [↑](#footnote-ref-2)
2. Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов [↑](#footnote-ref-3)